**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа:** ГКП Байганинская центральная районная больница на ПХВ, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10.
      **Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Сумма** |
|  | 1 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-01 исполнение 2/1 («Сибэст 110К с передвижной платформой») | 2 | Шт | 153700 | 307 400 |
|  | 2 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-01 исполнение 2/1 («Сибэст 45К с передвижной платформой») | 3 | Шт | 112900 | 338 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **646 100** |
|  |  |

**Товары должны соответствовать по технической характеристике.**

**Место поставки**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Сроки и условия поставки**: в течение 10 рабочих дней после вступления в силу договора

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок** : Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками**: 21.10.2019 г , 10: 00 м. вр, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

Выделенная сумма на закуп медицинских изделий и товаров: **646 100** **тенге**

**Технические характеристики товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** |
| **1** | Облучатель – рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-01 исполнение 2/1 («Сибэст 110К с передвижной платформой») | Источник излучения 5 ламп х 15W.Средняя продолжительность горения лампы ,-9000 ч. Потребляемая мощность, не более 230ВА Напряжение электропитания, 220В+-10% частота переменного тока, 50Гц Масса, не более11,0 кг. Открывающаяся дверцы. Наличие. Два ключа, дверцы открываются ключом.Два режима работы :**В режиме 1**,при открытой дверце, в отсутствие людей, открытым ультрафиолетом обрабатываются воздух и поверхности;**В режиме 2**, при закрытой дверце, в присутствии людей, идет обеззараживание воздуха.Наличие. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем при бактерицидной эффективности 99,9 (99 %) (S/Aureus), м,куб/ч, не менее (режим 1- дверца открыта) 75 (110);(режим 2-дверца закрыта)75 (110).Габаритные размеры (мм), не более 300х300х900 Защита от УФ-излучения: V- образная зачерненная жалюзийная решетка. Наличие.**Передвижная платформа. Наличие.**Средний срок службы, лет, не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. Пр-во: Россия, ООО «СИБЭСТ». Технический паспорт на русском языке-1 шт. Технический паспорт на русском языке -1 шт. |
| **2** | Облучатель – рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-01 исполнение 2/1 («Сибэст 45К с передвижной платформой») | Источник излучения 2ламп х 15W.Средняя продолжительность горения лампы ,-9000 ч. Потребляемая мощность, не более 100 ВА Напряжение электропитания, 220В+-10% частота переменного тока, 50Гц Масса, не более 5,5 кг. Открывающаяся дверца. Наличие. **Два ключа**, дверцы открываются ключом.Два режима работы :**В режиме 1**,при открытой дверце, в отсутствие людей, открытым ультрафиолетом обрабатываются воздух и поверхности;**В режиме 2**, при закрытой дверце, в присутствии людей, идет обеззараживание воздуха.Наличие. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем при бактерицидной эффективности 99,9 (95 %) (S/Aureus),м,куб/ч, не менее (режим 1- дверца открыта) 45 (70);(режим 2-дверца закрыта)45 (70).Габаритные размеры (мм), не более 300х300х850 Защита от УФ-излучения: V- образная зачерненная жалюзийная решетка. Наличие.**Передвижная платформа. Наличие.**Средний срок службы, лет, не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. Пр-во: Россия, ООО «СИБЭСТ». Технический паспорт на русском языке-1 шт. Технический паспорт на русском языке -1 шт. |